附件2：
报价函
	序号
	分类
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	总报价（万元）

	1
	更换信号机30台交通信号机
	交通信号机
	1.类型：交通信号控制机；
2.规格：7寸液晶触摸彩屏，支持至少16相位，支持接入视频、微波等检测器，至少支持32路IO口输入，可扩展支持接入64路IO口输入，含GPS校时模块，基本标准配置不少于独立48灯控路输出，具备扩充到独立96路以上输出的能力；
3.信号机具备较好的电源适应性，支持宽电压，能在AC60~V285V、50Hz士2Hz电压下正常启动，标配整机额定功率≤30W；（提供公安部检测机构出具的检验（测）报告复印件或扫描件）
4.信号机具备较高的防护等级，支持柜门（前、后、侧门）内嵌在柜体内，采用一体化铰链设计，门与柜体间的缝隙不大于2mm±10%。（提供公安部检测机构出具的检验（测）报告复印件或扫描件）
5.信号机支持利用信号灯电力线供电及通信功能，能够在信号灯常亮、闪烁、黄闪时为雷视检测器、各种视频监控等网络设备提供不间断供电。（提供公安部检测机构出具的检验（测）报告复印件或扫描件）
6.信号机具备故障监测和自诊断功能，发现故障后自动采取适当措施以确保交通安全，并发出故障警示信号和上传故障信息。同时应能对每一个输出单元(每一路灯或其他设备)的电压和电流进行精确检测。可实时远程监视交通信号控制机灯组、相位、阶段和检测器状态数据等。（提供公安部检测机构出具的检验（测）报告复印件或扫描件）
7.信号机支持交通流参数采集功能，能够支持直接采集微波/超声波、线圈、地磁、雷达等开关量检测数据、行人过街按钮等交通数据，至少可支持16路车流量检测器输入，并据此进行配时参数的优化。（提供公安部检测机构出具的检验（测）报告复印件或扫描件）
8.完善信号机基础：C25混凝土浇筑，基础高于地面200mm；
含基础，开挖、回填、土方外弃及消纳，机械费、人工费;接地：接地电阻小于4欧姆，含接地极和接地母线等
	台
	30
	　

	2
	10套雷视设备
（含配置区域信号控制）

	雷视一体机（92GHz频段）
	1.相机：≥800W像素
2.视频分辨率：≥3864(H)×2228(V)
3.车道覆盖数≥10车道
4.探测距离：20-350m
5.速度范围：±250km/h 
6.速度测量精度：±0.15km/h
7.最大目标跟踪数：512个
防护等级：IP67
9.供电方式：+24VDC
10.整机功耗≤25W
	台
	10
	

	3
	
	光纤收发器
	1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装
	对
	10
	

	4
	
	支撑杆件
	设备支撑杆件
	根
	10
	

	5
	
	挂杆机箱
	1、室外挂杆机箱，箱体壁厚不小于1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；
2、箱体尺寸不小于550×430×320（mm)，含空开、接线端子、6位5孔插排、接地铜排、风扇、安装板、导轨等；
3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤。
	个
	10
	

	6
	
	二合一防雷器
	保护220V交流供电、网络电源二合一防雷，用于机箱内设备防雷/2/A220
	个
	10
	

	7
	
	设备电源线
	RVV2*1.5mm²
	米
	400
	

	8
	
	网线
	室外防水超五类网线/CAT 5E
	米
	350
	

	9
	
	光纤
	4芯单模光缆
	米
	1000
	

	10
	
	链路租赁
	运营商链路，租期一年
	点位/年
	10
	

	11
	20个全息路口
	雷视一体机（92GHz频段）
	1.相机：≥800W像素
2.视频分辨率：≥3864(H)×2228(V)
3.车道覆盖数≥10车道
4.探测距离：20-350m
5.速度范围：±250km/h 
6.速度测量精度：±0.15km/h
7.最大目标跟踪数：512个
防护等级：IP67
9.供电方式：+24VDC
10.整机功耗≤25W
	台
	80
	

	12
	
	交通感知融合计算单元
	1.CPU:8核ARM CortexA53@1.6GHz
2.解析算力:≥16TOPS（INT8）/0.5TFLOPS(FP32)
3.解码性能: ≥16*1080p 30(H.264/H.265)
4.分析路数:支持≥8路4K视频+8路雷达
5.RAM:≥16GB
6.ROM:≥64GB eMMC
7.SD:≥1* TF槽
8.网口: ≥2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应
9.无线：4G/5G/Wi-Fi6/BT5.0
10.COM: ≥2* RS485、≥2*RS232 凤凰端子接口
11.HDMI: ≥1个
12.USB: ≥2* USB2.0 ≥4* USB3.0
13.GPIO: ≥4* DI, ≥2*DO
14.温度:-20~70℃
15.湿度:10%~90%RH，无凝结
16.供电:DC 12/24V
17.功耗:≤25W（常温25℃条件下）
18.支持全息展示功能：具备机动车以及斑马线及等待区行人及非机动车目标的功能，可以融合雷达及视频数据，实现对机动车、非机动车、行人进行全息展示的功能。多检测器数据融合采集个体识别准确率≥90%。
19.支持交通数据检测功能：具有流量、时间占有率、平均车头时距、空间占有率(区间车辆数)、排队长度(排队车辆数)、平均停车次数、平均延误时间、平均车速、头车距停车线距离等交通数据检测功能。
20.支持交通问题诊断功能：具有提供放行冲突识别、出口通行效率慢识别、并道冲突识别、行人过街时间不足交通问题诊断功能。行人过街时间不足识别准确率≥90%.
21.支持交通事件识别功能：具有提供不按导向标识行驶、违法变道、路口溢出、逆向行驶、机非冲突、车车事故交通事件识别功能。路口溢出、逆向行驶识别准确率≥90%。
	台
	20
	

	13
	
	工业交换机
	导轨安装网管型, ≥2个1000Base-X千兆SFP光口，≥8个10/100.1000Base-TX电口，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级，AC220V供电
	台
	20
	

	14
	
	光纤收发器（雷达用）
	1光4电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式/壁挂式安装，主要用于路口各方向雷视一体机的回传，路口已有行人相机或电警接入由终端主机直接接入。
	对
	80
	

	15
	
	挂杆机箱
	1、室外挂杆机箱，箱体壁厚不小于1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；
2、箱体尺寸不小于550×430×320（mm)，含空开、接线端子、6位5孔插排、接地铜排、风扇、安装板、导轨等；
3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤。
	个
	80
	

	16
	
	二合一防雷器
	保护220V交流供电、网络电源二合一防雷，用于机箱内设备防雷/2/A220
	个
	80
	

	17
	
	设备电源线
	RVV2*1.5mm²
	米
	7168
	

	18
	
	网线
	室外防水超五类网线/CAT 5E
	米
	2100
	

	19
	
	光纤
	4芯单模光缆
	米
	6328
	

	20
	
	智能数电同传终端
	智能数电同传终端：复用灯线解决信号灯杆设备（如雷达/雷视或球机）的供电和网络传输。终端将信号灯杆上感知设备的网络信号、RS485信号转为载波信号发送给集控器，同时将集控器发来的载波信号转为网络信号、RS485信号接入负载设备，终端故障不影响信号灯正常运行；输入电压154V-265V，输出电压DC24V，输出功率≥50W；信号灯熄灭后供电输出时间不小于0.6秒；
数传频段支持1.8M-86M频段；
支持3个百兆网口（共享带宽），1路RS485接口；
防护等级IP66；
温度-40~70℃；湿度 0~95%。
包含设备安装辅材及施工调试
该设备用于管网施工困难，采用数电同传将雷视一体机数据回传至路口中心节点。一个路口需要4台数电同传终端。
	台
	16
	

	21
	
	智能数电同传集控器
	复用灯线解决信号灯杆设备（如雷达/雷视或球机）的供电和网络传输。集控器将网络信号、RS485信号转为载波信号发送给终端，同时将终端发回的载波信号转为网络信号、RS485信号接入信号机或路口工业交换机。
1U机箱设计，可安装于信号机机柜内，支持连接4路终端；板及插卡结构，当柜内板卡故障更换过程中不影响信号灯运行；
输入电压85V-265V；
数传频段支持1.8M-86M频段；
支持4个独立百兆网口，4路RS485接口；
温度-40~70℃；湿度0~95%。
包含设备安装辅材及施工调试
该设备用于管网施工困难，采用数电同传将雷视一体机数据回传至路口中心节点。一个路口需要1台数电同传集控器。

	台
	4
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