福州市公安局交通管理支队铁骑装备采购项目
[bookmark: _GoBack]采购需求
单位：元
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	小计金额

	1
	夏季骑行服
	1256
	套
	
	

	2
	冬季骑行服
	1256
	套
	
	

	3
	半盔
	250
	顶
	
	

	4
	骑行便帽
	1256
	顶
	
	

	5
	骑行腰带
	1256
	套
	
	

	合计
	


产品技术参数
	序号
	品名
	技术要求

	1
	骑行服夏款上衣、裤子

	1、骑行夏装（上衣）
（1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；
（2）上衣主面料：荧光黄色透气网眼涤纶；
（3）上衣主辅料：黑色网眼尼龙；
（4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性；
（5）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口位置缝制银色反光条；
（6）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章；
（7）胸贴、背贴印有“福州铁骑”字样；
（8）上衣双侧腰部和袖口做松紧可调节设计，下摆和袖口处用魔术贴固定；
（9）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。
（10）★断裂强力：方向1≥1100N；方向2≥1500N；
（11）★耐磨性能：≥10万次；
（12）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级；
（13）★接缝强力：≥400N;
（14）★起毛起球：≥4级；
2、骑行夏装（裤子）
（1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；
（2）裤子主面料：使用弹力耐磨面料；
（3）裤子护具：裤子的膝部、胯部需安置护具；
（4）裤子的版型：小脚口马裤样式。
（5）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味；
（6）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级；湿摩≥4级；
（7）★断裂强力：方向1≥700N；方向2≥1500N；
（8）★PH值6.0-8.0；
（9）★起毛起球：≥4级；
（10）★后裆缝接缝强力：≥380N;
3、★洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%；
腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0%
4、★反光材料级别：≥3级
5、★合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。
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	2
	骑行服冬款上衣、裤子

	1. 骑行冬装（上衣）
（1）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；
（2）上衣主面料：荧光黄色牛津布；
（3）上衣主辅料：黑色牛津布；
（4）其他辅料：袖口、领口、下摆等位置，面积较小的织物，应与面料相适应，并具备一定强度和舒适性；
（5）上衣反光条：具备逆反射功能的高可视警示性反光条。服装的前胸、后背、袖口、位置缝制银色反光条；
（6）上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为 14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章；
（7）胸贴、背贴印有“福州铁骑”字样；
（8）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味。
（9）耐光色牢度：≥3级
（10）撕破强力：经向≥190N，纬向≥180N；
（11）PH值6.0-8.0；
（12）★断裂强力：方向1≥2200N，方向2≥2000N；
（13）★主面料耐磨性：耐磨性≥100000次；
（14）★起毛起球：≥4级；
（15）★耐磨擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级
（16）★接缝强力（N）：袖窿缝≥450，过肩缝≥470；
2、骑行冬装（裤子）；
（1）裤子主面料：使用弹力耐磨面料；
（2）裤子的版型：小脚口马裤样式。
（3）产品不含甲醛、无芳香胺染料、无异味；
（4）★理化性能符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；
（5）耐磨擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级；
（6）PH值6.0-8.0；
（7）★断裂强力：方向1≥800N，方向2≥780N	
（8）★起毛起球：≥4级；
（9）★裤后裆缝接缝强力：≥480N；
3、★洗涤后尺寸变化率：领大：≥-2.0%；胸围：≥-2.0%；衣长：≥-2.0%；腰围：≥-2.0%；裤长：≥-2.0%
4、★反光材料级别：≥3级
5、★合身性与人体工效学：符合GB/T 24278-2019《摩托车手防护服装》附录E规定的穿着测试要求。
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	3
	警用骑行夏头盔
（半盔）

	★符合《GB811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔》A类头盔要求；主要适用在夏、春秋季摩托车骑行场景使用。
头盔类型：A2类型头盔，插口式系紧装置。 
产品特点：（1）头盔壳体采用ABS材料，具有抗高冲击，抗穿透性。
          （2）UV喷漆，光泽耐磨。
          （3）缓冲层采用高密度泡沫。
          （4）可拆洗内衬，方便佩戴着随时拆卸清洗。
          （5）内部结构构造合理，干燥抗菌防臭吸汗。
          （6）降噪通风口，透气并尽可能降低风声。
          （7）安全查扣，能保证在飞速行驶中受到撞击后不松开。
材质：ABS 709工程塑料
（1） 头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型；
（2）面罩、护目镜：2MM防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV；
（3）吸收碰撞层：高密度EPS；
（4） 佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶；佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用；
（5）★质量：≤1.35kg ；
（6）★视野：左、右水平视野＞105°，上视野＞7°，下视野＞45°； 
（7）★护目镜可见光透过率：≥91%，雾度≤7.0% ；
（8）★刚度：在630N的作用下，沿试验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤22mm，卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤4mm ；
（9）★吸收碰撞能量：头盔应符合下列要求
加速度峰值≤300g、加速度超过150g的作用时间≤4ms、试验完成后，壳体无明显的碎片脱落（容易脱落的部件除外）。 
（10）★耐穿透：钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。 
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	4
	多功能腰带

	1. 黑色软质，尼龙编织，可调节长度，锁扣可左右调节、锁定腰带。
2. 甲醛含量：未检出
3. PH值：6.0-8.0
4. 耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级
5. 耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级
6. 耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，棉布：≥4级
7. 耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级
8. 耐湿摩擦色牢度：沾色：≥4级
9. 耐光色牢度：≥4级
10. 起球：≥4级
11. 带扣与带体结合力：≥1100N
12. 带体断裂力：≥6000N
13. 插扣结合力：≥700N
14. 可分解致癌芳香胺染料：未检出
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	5
	铁骑警便帽
	1.帽子主面料：采用藏青色防水高透气面料。帽型为棒球帽式外观，贴合头部，轻便易折叠，无痕面料，高耐磨、高透气性，反光条包围，美观大方。
2.帽墙镶拼尼龙网眼布起到透气效果。
3.帽口条为吸汗棉布包裹，能起到吸汗作用。
4.帽墙下侧缝制星点尼龙反光织带。反光织带中央缝制银色反光布上丝印LOGO字体。反光效果增加夜间安全。
5.帽子正中使用银灰色刺绣警徽。
6.帽子后方有可调节头围尺寸的调节扣。
7.甲醛含量：未检出
8.纤维含量：聚酯纤维:80%-85%,粘纤：15%-20%（含胶、黏合衬除外）
9.PH值：6.0-7.0
10.耐水色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级
11.耐酸汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级
12.耐碱汗渍色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级
13.耐干摩擦色牢度：沾色：≥4级
14.耐湿摩擦色牢度：沾色：≥2级
15.耐光色牢度：≥6级
16.起球：≥4级
17.耐皂洗色牢度：变色：≥4级，沾色：聚酯纤维布：≥4级，粘纤布：≥4级
18.透气性：透气率：≥100mm/s
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