附件：

福州市公安局交通管理支队交通管理业务扩容设备

采购项目需求及报价一览表
	序号
	设备名称
	主要性能指标
	品牌
	型号
	数量
	单价
(元)
	总价
(元)

	1
	服务器1
	本次配置≥2颗C86处理器，单颗CPU≥32物理核心，≥64线程，主频≥2.5GHz；
最大支持≥16个DDR5内存插槽，支持RDIMM内存，支持ECC；本次配置≥4根内存，单根内存容量≥64GB，内存通信频率≥5600MHz；
本次配置≥1块RAID卡，国产RAID主控芯片，支持RAID0/1/5/6/00/10/1E/50/60，支持4G缓存容量；
本次配置≥10块8T 7.2K SATA HDD硬盘；
配置≥8个PCIE 5.0扩展插槽；
网络接口：本次配置≥4口1G RJ45网卡；
采用冗余电源；
操作系统：服务器预装银河麒麟高级服务器操作系统V10（内核版本4.19）及以上版本，应符合《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求。
	
	
	4台
	
	

	2
	数据存储
	配置≤4U机架式存储；
配置≥24个3.5寸盘位架构，控制器采用 Active-Active，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；
多控制器架构，实际配置≥2个控制器；采用国产C86架构处理器，单控≥16核心，基础主频≥2.5GHz；
支持FC、iSCSI、NVMe over FC、NVMe over RoCE四种接入方式;本次配置16Gb FC主机接口≥8个，10Gb光口主机接口≥8个，1Gb主机接口≥10个；

配置双控缓存≥128GB，最大缓存扩展能力≥1TB，缓存不包括SCM、SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；
支持SAS、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘；本次配置≥10块4TB SAS 硬盘；
支持RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60等RAID类型，且不同RAID类型可共存，支持热备盘和热备空间，且两种热备方式可共存；
配置中文图形化管理平台软件；
9.RAID连续多盘失效，支持RAID6重构功能，首次单块硬盘大面积介质故障，热备盘重构时间≤20min；支持≥5块硬盘连续故障，并依次重构完成；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方检测机构检测报告证明。

10.支持高密定时快照，支持对LUN创建定时快照，快照创建和删除过程中，系统性能变化幅度小于10%，满足检测要求。投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方检测机构检测报告证明。
	
	
	1台
	
	

	3
	视频服务网关
	1.支持GB/T 28181-2022标准，兼容GB/T 28181-2016标准和GB/T 28181-2011的视频接入、联网和转发；
2.监控联网平台：支持同时接入≥20个；
3.支持设备周期性巡检设备状态,基于设备连接状态实时上报设备在线状态,支持设备状态推送至上级平台；
4.支持浏览器无插件实时视频的浏览,包括多画面浏览实现选择1,4,9,16多种画面分割模式以及全屏显示,同时能提供多种分辨率的选择；
5.可以管理上级平台,实现上级平台新增、平台同步数据查询,提供上级平台状态和推送设备数量的实时监测；

6.可以支持系统对上级平台的视频共享策略配置管理,支持上级平台的视频访问优先级排序,提供上级平台访问频率,访问周期,访问时间,并发数量以及视频录像权限等共享策略管理；

7.应支持CBR/VBR两种码率控制方式，并支持高并发的视频访问能力，并且根据客户端的不同处理能力，自动探测网络状况和动态调整编码策略的机制和功能，瞬时动态调整视频的分辨率，满足用户需求的同时降低网络带宽的消耗；

8.支持多级平台级联管理,实现新增下级网关管理,提供UDP、TCP、KCP等多种级联协议模式,支持公安网和专网级联配置,可以查看下级平台推送设备目录,并支持推送设备查询及目录检索；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。

9.支持接入“公安交通管理综合应用平台”、“公安交通集成指挥平台”提供视频监控联网接入,实现视频联网、状态监测、设备管理及网络管理等功能；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。
10.支持基于GB/T 28181 标准录像检索、多路同步回放、倍速定位及智能事件联动播放。支持基于Chrome 内核浏览器无插件模式的历史视频点播、图像抓拍、多画面同步播放、异步回放、视频巡检等应用场景需求,以及摄像机方向、放大/缩小、变焦等控制管理需求。支持将抓拍到的录像保存至用户本地电脑；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。
11.开放接口支持SDK、OCX(IE插件)、JSX(无插件)多种模式视频播放控制服务,支持HTTP+P2P/RTMP接口调用；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。
12.配置≥2颗国产处理器，单颗核数≥24核，主频≥2.6GHz；
13.配置≥64GB内存；
14.配置≥960GB/SSD硬盘；
15.配置万兆光口≥1个，千兆电口≥2个。
	
	
	1台
	
	

	4
	万兆光纤交换机
	配置10G接口数≥48个，40G/100G接口数≥8个；
本次配置≥20块10G SFP+ 光模块；
为了提高设备可靠性，支持可拔插双模块化电源；
为了提高设备散热性能，支持≥4个模块化风扇插槽，前后风道；
交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；
支持实时检测并管控恶意数据，防护CPU高负载受损，保障设备正常管理、运行，提高网络安全稳定性。
关键器件国产供给：（MAC、CPU、Flash等核心器件采用国产器件；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。
支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。

设备支持上行端口故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；投标时提供承诺函；供货验收阶段须提供具备CMA或CNAS资质第三方权威机构检测报告证明。
	
	
	1台
	
	

	总报价：
	

	备注：
	1.以上报价已包含设备包装运输、配套线缆辅材、安装调试、保修期运维服务等费用。
2.报价公司应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
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