附件1

一、项目基本信息

（一）安装地址：福州市长乐区鹏程路66号福州地铁文岭车辆段莲花站派出所。
（二）项目内容

	序号
	品名
	规格（mm）
	材质说明
	数量
	单位
	价格上限标准（元）
	参考图片

	1
	值班台
	3200*600*750
	1、饰面：采用三聚氢胺饰面，具耐磨、硬度高、防火、防污、耐高温、抗酸碱等优点。

2、内基：全部基材采用E1级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，台面厚≥25mm，其余厚≥18mm。

3、封边：采用≥2mm厚同色PVC封边。

4、配件：采用优质五金配件。
	1
	组
	
	[image: image1.png]




	2
	值班椅
	与值班台大小匹配
	1、面料：优质网布饰面，透气性强，柔软而富有韧性。

2、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵或一次成型定型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。

3、曲木板材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用≥1.5MM夹板捌层垫压成型，成型板材约≥12mm厚，经防潮，防虫，防腐的化学处理。

4、铁架：弓型，喷涂弓形脚，壁厚≥2.5mm。
	4
	张
	
	[image: image2.png]




	3
	中二抽铁柜
	850*390*1800
	1、优质开平冷轧钢板，材质SPCC，钢板厚度≥0.5mm，符合冷轧钢板国家标准。

2、锁具选用优质五金，拉手选用工程塑料注塑模压成型，外形秀美大方。

[image: image3.png]


3、表面处理：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，高温固化。

4、喷塑：采用灰白色环氧聚酯粉末静电喷涂表面。
	2
	个
	
	

	4
	会议桌
	1600*800*750
	1、台面：采用三聚氢胺饰面，全部基材采用E1级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，厚度≥25mm。同色≥2mm厚PVC封边。

2、脚架：钢制脚架，卡扣式结构，螺栓加固。表面静电粉末喷涂，高温固化。
	1
	张
	2048.00
	[image: image4.png]




	5
	会议椅
	与会议桌大小匹配
	1、面料：优质网布饰面，透气性强，柔软而富有韧性。

2、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵或一次成型定型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。

3、曲木板材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用≥1.5MM夹板捌层垫压成型，成型板材≥12mm厚，经防潮，防虫，防腐的化学处理。

4、铁架：弓型，喷涂弓形脚，壁厚≥2.5mm。
	6
	张
	500.00/张
	[image: image5.png]




	6
	铁柜
	850*390*1800
	1、优质开平冷轧钢板，材质SPCC，钢板厚度≥0.5mm，符合冷轧钢板国家标准。

2、锁具选用优质五金，拉手选用工程塑料注塑模压成型，外形秀美大方。

3、表面处理：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，高温固化。

4、喷塑：采用灰白色环氧聚酯粉末静电喷涂表面。
	5
	个
	
	[image: image6.png]




	7
	两门衣柜
	850*390*1800
	1、优质开平冷轧钢板，材质SPCC，钢板厚度≥0.5mm，符合冷轧钢板国家标准。

2、锁具选用优质五金，拉手选用工程塑料注塑模压成型，外形秀美大方。

3、表面处理：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，高温固化。

4、喷塑：采用灰白色环氧聚酯粉末静电喷涂表面。
	8
	个
	
	[image: image7.png]




	8
	主席台
	1600*600*760
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度为≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。
	2
	张
	
	[image: image8.png]




	9
	主席台椅
	与主席台大小匹配
	1、面料：采用优质西皮，经液体浸色，防腐、防虫等化学工艺处理，皮质柔软，手感好。

2、海绵：采用45比无毒海绵，高回弹，韧性好，不变形。

3、椅板：采用≥1.5mm夹板9层热压成型；板材厚度≥12mm，并经防腐、防虫化学处理。

4、椅架：采用橡木实木制作，表面环保聚酯漆喷涂。
	4
	张
	
	[image: image9.png]




	10
	操作台
	四人位4000*800*950
	1、台面：采用三聚氢胺饰面，全部基材采用E1级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，厚度≥25mm。                                    

2、柜体主体框架：框架前后门板使用金属门，前后门采用静电喷涂工艺，材质选用≥1.2mm，电解板防止生锈，整体厚度≥20mm，连接铰链使用高档的进口五金件。

3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。

4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。带铝合金走线槽：走线槽线路容量大，要求强弱电分离均匀布线互不干扰，走线槽一次性拉模成型，走线槽表面带4根向下凹的弧形加强筋，结实稳固，两端带≥5.6mm的C型槽用于螺丝固定，外观不允许切割、不允许打磨、不允许焊接、不允许拼接。走线槽横截面尺寸≥109mm*31.6mm。带2根分体式线槽扣板，扣板卡扣位置与走线槽卡扣完全匹配，便于强弱电安装及检修，横截面尺寸≥13.8mm*6.4mm。

5、键盘架：滑轨式。
	4
	米
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	11
	操作椅
	与操作台大小匹配
	1.头枕：有升降、翻转功能。

2.椅背：PP加玻纤椅背（自适应活动腰靠带护腰腰片）

3.扶手：升降扶手

4.坐垫：全网镂空坐垫

5.底盘：≥3.0厚两档锁定自负重底盘

6.气杆：SGS认证黑色100沉7分气压棒

7.椅脚：340过测试椅脚

8.轮子：60PU尼龙轮。
	4
	张
	
	[image: image11.png]




	12
	会议桌
	2400*1200*750
	1、饰面：采用三聚氢胺饰面，具耐磨、硬度高、防火、防污、耐高温、抗酸碱等优点。

2、内基：全部基材采用E1级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，台面厚≥40mm，其余厚≥18mm。

3、封边：采用≥2mm厚同色PVC封边。

4、配件：采用优质五金配件。
	1
	张
	4608.00
	[image: image12.png]




	13
	会议椅
	与会议桌大小匹配
	1、面料：优质网布饰面，透气性强，柔软而富有韧性。

2、坐垫海绵：采用PU成型发泡海绵或一次成型定型海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。

3、曲木板材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用≥1.5MM夹板捌层垫压成型，成型板材约≥12mm厚，经防潮，防虫，防腐的化学处理。

4、铁架：弓型，喷涂弓形脚，壁厚≥2.5mm。
	8
	张
	500.00/张
	[image: image13.png]




	14
	会议桌
	4200*1600*750
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。


	1
	张
	10752.00
	[image: image14.jpg]




	15
	会议椅
	与会议桌大小匹配
	1、椅板：座背垫依据人体工学原理设计，采用≥1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，经防腐、防虫等化学处理。

2、海绵：采用PU成型45比发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，依据人体工学原理设计，坐感舒适。    

3、饰面：采用优质西皮饰面。

4、脚架：电镀弓型脚架。
	12
	张
	500.00/张
	[image: image15.png]




	16
	办公桌
	1800*900*750
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。
	2
	张
	1900.00/张
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	17
	办公椅
	与办公桌大小匹配
	1、饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用优质海绵(密度≥35kg/m3,回弹率≥60%)，回弹力好，软硬适中，不变形。

3、气杆：采用高级气压棒。

4、椅板：采用优质多层板热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

5、万向轮：采用高级纤维材料一次冲压成型，耐磨性符合国家标准，最大承重量≥150kg。

6、五星脚：采用钢制五星爪，外包天然胡桃木色烘干实木五星脚。
	2
	张
	600.00/张
	[image: image17.png]2






	18
	三门文件柜
	1350*400*2000
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。铰链：采用独立缓冲铰链，铰链尺寸≥105mm*60mm，独立缓冲外观尺寸≥62.5mm*60.5mm缓冲距离≥9.5mm，整套重量≥92g。
	2
	个
	3000.00
	[image: image18.png]




	19
	办公桌
	1600*800*750
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。
	2
	张
	1900.00/张
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	20
	办公椅
	与办公桌大小匹配
	1、饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用优质海绵(密度≥35kg/m3,回弹率≥60%)，回弹力好，软硬适中，不变形。

3、气杆：采用高级气压棒。

4、椅板：采用优质多层板热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

5、万向轮：采用高级纤维材料一次冲压成型，耐磨性符合国家标准，最大承重量≥150kg。

6、五星脚：采用钢制五星爪，外包天然胡桃木色烘干实木五星脚。
	2
	张
	600.00/张
	[image: image20.png]




	21
	两门文件柜
	900*400*2000
	1、饰面：天然胡桃色木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm。

2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，密度高不变形。

3、油漆：采用优质环保亚光环保聚酯漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件，铰链：采用独立缓冲铰链，铰链尺寸≥105mm*60mm，独立缓冲外观尺寸≥62.5mm*60.5mm缓冲距离≥9.5mm，整套重量≥92g。
	2
	个
	2000.00
	[image: image21.png]




	22
	会商桌
	1800*800*750
	1、基材：采用胡桃木实木加工制作，木头经过烘干、脱脂等技术处理，保证不开裂、变形。拆装结构，螺栓拼接。

2、油漆：采用优质绿色环保型哑光聚酯漆，五底三面油漆工艺，附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色。
	1
	张
	2304.00
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	23
	会议椅
	与会商桌大小匹配
	1、基材：采用胡桃木实木加工制作，木头经过烘干、脱脂等技术处理，保证不开裂、变形。

2、油漆：采用优质绿色环保型哑光聚酯漆，五底三面油漆工艺，附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色。
	8
	张
	600.00/张
	[image: image23.png]




	24
	会商桌
	1600*800*750
	1、台面：采用三聚氢胺饰面，具耐磨、硬度高、防火、防污、耐高温、抗酸碱等优点。

2、内基：全部基材采用E1级刨花板，经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，台面厚≥25mm。

3、封边：采用≥2mm厚同色PVC封边。

4、脚架：脚柱采用≥40*40mm钢管，横杆≥40*20mm钢管,卡扣式拼装，横杆开大小孔，采用自攻螺丝固定台面。
	2
	张
	2048.00
	

	25
	实木双层床
	1200*2000*1800
	1、基材：采用橡木(原木)实木加工制作，木头经过烘干、脱脂等技术处理，保证不开裂、变形。拆装结构，螺栓拼接。

2、油漆：采用优质绿色环保型哑光聚酯漆，五底三面油漆工艺，附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色。

3、配件：采用优质五金配件。
	8
	架
	
	

	26
	5CM棕垫
	1200*1900
	1、面料：棉绒混纺针织面料。

2、内基：采用厚度≥50mm3E环保椰棕，环保椰棕采用提取天然椰丝结合多层叠加聚酯纤维，经180度高温压缩处理；棕垫内衬≥15mm厚中空棉。

3、成品外观不得走样，竖起来后依然平整、挺括、有棱有角。

4、床垫表面工艺扎实，绗缝的加工细巧无跳针，四周平直不毛糙，厚度均匀，规格准确。
	16
	张
	
	

	27
	单人床
	1500*2100
	1、基材：采用优质橡木，木头经过烘干、脱脂等技术处理，保证不开裂、变形。

2、油漆：采用优质绿色环保型哑光聚酯漆，五底三面油漆工艺，附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色。

3、床板：采用≥15mm厚的全杉木床板。

4、制作工艺：采用榫卯结构处理，紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小均匀。
	4
	张
	
	

	28
	5CM棕垫
	1500*1900
	1、面料：棉绒混纺针织面料。

2、内基：采用厚度≥50mm3E环保椰棕，环保椰棕采用提取天然椰丝结合多层叠加聚酯纤维，经180度高温压缩处理；棕垫内衬≥15mm厚中空棉。

3、成品外观不得走样，竖起来后依然平整、挺括、有棱有角。

4、床垫表面工艺扎实，绗缝的加工细巧无跳针，四周平直不毛糙，厚度均匀，规格准确。
	4
	张
	
	

	29
	工作位
	1400*1400*750
	三聚氰胺板
	7
	张
	
	


二、报价人资格条件要求

（一）报价人应是具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，有能力提供本次采购安装的商家或企业，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。须提供合法有效的法人营业执照（副本）、企业资质证明和身份证复印件并加盖报价人公章。
（二）报价人需承诺开具符合国家有关规定的正式发票。

三、样品要求

投标人须按参数要求和样品要求提供“铁皮文件柜”和“主席台椅”样品各1件，未按规定提供样品或样品不符合要求的为无效投标。样品具体要求详见附件2。
四、样品检测要求

货物送达后，采购人有权委托省部级（含）以上第三方检测机构，在到货的办公家具中随机抽取若干件家具品种进行检测并出具检测报告，送检所需费用全部由中标人承担。送检后，中标人免费为采购人补充同等数量、同等质量家具。经送检不合格的，采购人可终止合同。
五、竞价文件的递送

公告截止日18时前，将密封（封口处加盖公章）的竞价文件寄送至本公告指定地点，逾期不予受理。

六、评审办法

本项目采用总价最低法确定成交候选人。

七、付款方式

合同签订后20天内安装完毕，经验收合格后支付货款。

八、本项目最高限价

本项目最高价不得超过98280元，该费用包含运送、安装、验收、税金等一切与该项目相关的费用，超过最高限价的将被否决。                            

