一、项目基本信息

（一）安装地址：福州市晋安区玄南岭路罗汉山站派出所。
（二）项目内容

	序号
	项目内容
	材质工艺
	规格
	数量
	图示

	1
	一楼所介绍版面
	1、标准金属警徽：尺寸60x56cm

2、主题大字10mm亚克力+烤漆

3、版面和底部装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，部分多层呈现立体效果，面上文字采用5mm亚克力+烤漆
	630*340cm
	1组
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	2
	一楼警务公开栏版面
	1、标准金属警徽：尺寸30x28cm
2、主题大字10mm亚克力+烤漆
3、版面和底部装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，部分多层呈现立体效果，面上文字采用5mm亚克力+烤漆
4、3mm亚克力制作卡槽32个
	650*340cm
	1组
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	3
	一楼荣誉墙版面
	1、主题大字10mm亚克力+烤漆

2、底板和装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，部分多层呈现立体效果，面上装饰采用3mm亚克力+UV彩印，面上版面10mm高密度PVC+磁性白板，内容车贴哑膜+磁性素片
	290*340cm
	1组
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	4
	二楼党支部党建文化墙版面
	版面和底部装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，部分多层呈现立体效果，局部多层呈现立体效果，面上主题文字采用5mm亚克力+烤漆
	500*270cm
	1组
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	5
	二楼指挥室形象墙
	1、标准金属警徽：尺寸70x65cm
2、主题文字金属精工字，烤漆
3、底部装饰图案采用15mm高密度PVC，烤漆，部分多层呈现立体效果
	400*270cm
	1组
	[image: image5.png]BRUBREFES R






	6
	二楼指挥室防控图版面
	1、主题大字10mm亚克力+烤漆
2、墙底米黄色乳胶漆打底
3、面上版面10mm高密度PVC+磁性白板，内容车贴哑膜+磁性素片
	400*264cm
	1组
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	7
	二楼走廊党建文化版面
	1、标准金属警徽：尺寸30x28cm

2、主题大字10mm亚克力+烤漆

3、版面和底部装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，局部多层呈现立体效果，面上主题文字采用5mm亚克力+烤漆

4、墙底米黄色乳胶漆打底
	380*270cm
	1组
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	8
	二楼走廊学习园地与警务公示栏版面
	1、主题大字10mm亚克力+烤漆
2、底板和装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，局部多层呈现立体效果
3、墙底米黄色乳胶漆打底
4、内容版面采用15mm高密度PVC，烤漆，大字水晶字，小字UV彩印
5、3mm亚克力制作卡槽42个
	530*270cm
	1组
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	9
	二楼走廊一侧墙体版面
	1、铝合金磁吸海报框

2、高清PVC硬片光膜画面
	60*120cm
	6组
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	10
	二楼大会议室背后形象墙
	1、两侧装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，局部多层呈现立体效果
2、中间采用宣绒布UV彩印，面上文字不锈钢精工烤漆字

3、底部装饰图案采用15mm高密度PVC，烤漆
	820*270cm
	1组
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	11
	二楼警员活动中心练兵角形象墙
	1、Logo采用15mm高密度PVC烤漆，内容UV彩印
2、主题文字金属精工字，烤漆
3、底部装饰图案采用15mm高密度PVC，烤漆
	480*264cm
	1组
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	12
	二楼警员活动中心警属风采掠影版面
	1、标准金属警徽：尺寸30x28cm
2、主题大字10mm亚克力+烤漆
3、底板和装饰采用15mm高密度PVC，烤漆，局部多层呈现立体效果面上装饰采用3mm亚克力+UV彩印
4、内容版面采用15mm高密度PVC，烤漆，局部双层呈现立体效果，大字水晶字，小字UV彩印，照片版面10mm高密度PVC+磁性白板，内容车贴哑膜+磁性素片
	570*270cm
	1组
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	13
	二楼警员活动中心柱子上运动文化装饰
	内容版面采用15mm高密度PVC，烤漆，局部双层呈现立体效果
	60*270cm
	4组
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注：1、本项目室内安装使用的全部PVC材料须满足以下技术要求：①有害物质（邻苯二甲酸酯、铅、镉、铬、汞等重金属）限量符合QB/T 2463.3-2018；②依据GB/T 2408-2021检测，水平燃烧性能等级不低于HB级。投标人须提供上述参数对应的带CMA标识检测报告复印件并加盖供应商公章，缺项或报告指标不满足要求的，按无效响应处理。（原件备查）
2、本项目所使用油漆须满足以下技术要求：①耐酸性(50g/1H2SO4,48h)：≥120h，无异常；②耐冲击性：1kg重锤50cm高度自由下落冲击漆膜三次，漆膜无裂纹、皱纹、剥落等现象，合格；③耐湿热性：≥240h，漆膜无异常；④耐潮湿二氧化硫：≥240h，漆膜无异常；⑤耐水性(25℃,h)：≥240h，漆膜无异常；⑥耐油性(25#，168h)：≥168h，漆膜无异常；⑦耐碱性(50g/1NaOH，120h)：≥120h，无异常。投标人须提供以上①-⑦项技术参数对应的CMA/CNAS检测报告复印件作为佐证材料，缺项或报告不满足指标要求的，按无效响应处理。（原件备查）

3、报价中标后，设计建设方案由采购人提供。
二、报价人资格条件要求

（一）报价人应是具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，有能力提供本次采购安装的商家或企业，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。须提供合法有效的法人营业执照（副本）、企业资质证明和身份证复印件并加盖报价人公章。

（二）报价人需承诺开具符合国家有关规定的正式发票。

三、竞价文件的递送

公告截止日18时前，将密封（封口处加盖公章）的竞价文件寄送至本公告指定地点，逾期不予受理。

四、评审办法

本项目采用总价最低法确定成交候选人。

五、付款方式

合同签订后10天内安装完毕，经验收合格后支付货款。

六、本项目最高限价

本项目最高价不得超过75280元，该费用包含设计、制作、运送、安装、验收、税金等一切与该项目相关的费用，超过最高限价的将被否决。另警营文化设计方案由福州市晋安区河福广告有限公司负责制作设计，设计费7500元由中标公司支付。



