附件2：
报价函
	项目名称
	服务参数要求
	单位
	数量
	报价（万元）

	道路交通安全违法行为简易程序行政处罚远程视频执法技术支撑服务项目
	一、项目技术需求
[bookmark: _GoBack]按照福州市远程视频执法业务技术支撑服务要求，提供道路交通安全违法行为简易程序行政处罚远程视频执法技术支撑服务，具体要求如下：
1. 提供的服务包括路面铁骑与执法室民警双向远程音视频交互、违法处罚前告知、违法行为人电子签名、交通违法行政处罚决定书打印送达、违法数据采集、违法数据核对、违法数据上传、远程执法数据存储等技术支撑服务，提供配套的技术支撑服务平台供采购人使用。
2. 技术支撑服务的性能要求：支持22个城区交警中队同时开展远程视频执法，技术支撑服务平台应满足≥22起同时并发开展远程视频执法，且视频通话质量≥720Pfps。平台采集的远程执法数据中，音视频证据材料存储时长≥185天、违法数据图片证据存储时长≥365天。在本项目服务期结束后，针对仍需保存的音视频证据材料，供应商仍需按照上述时长保存历史数据，并根据采购人需求提供历史数据调取服务并提供承诺函，或者供应商使用采购人提供的存储介质完成历史数据导出并提供历史数据查阅的配套工具和软件。
3. 远程执法数据（含音视频、图片等证据材料）支持单起导出、支持根据执法单位和执法时间段批量导出。
4. 本项目提供的技术支撑服务以及采集生成的交通违法数据、远程执法数据（含音视频、图片等证据材料）需满足各级公安交通管理部门针对交通违法简易程序行政处罚远程视频执法的规范要求，满足公安交通管理综合应用平台的交通违法数据写入规范要求，并将采集的违法数据上传至该平台。
5. 供应商需提供技术支撑服务所需的路面前端执法APP、执法室后端远程视频执法软件（CS客户端软件或BS网页版）以及配套的支持服务平台供采购人使用。供应商需在可信网提供支持服务平台所需的服务器资源，具体要求如下：
1）数据库服务器*1台：CPU ≥20核、内存≥128G、SSD≥960G；
2）应用服务器*2台：单台服务器性能要求为CPU ≥20核、内存≥128G、SSD≥960G；
3）数据转发服务器*1台：CPU ≥20核 内存≥64G；硬盘≥960G；
4)上述4台服务器共提供≥14T的机械硬盘存储空间；
5）供应商还应根据采购人的实际远程视频执法量，按照音视频证据材料存储时长≥185天、违法数据图片证据存储时长≥365天的要求，对服务器的SSD硬盘、机械硬盘存储空间进行扩容。
6. 业务培训：对辅警、铁骑、民警使用平台、前端执法APP、后端远程视频执法软件开展业务培训。
7. 应用更新：对使用过程中民辅警提出的应用需求进行持续更新，各级公安机关针对交通违法远程视频执法有新的规范要求的，按照新规范要求对软硬件进行升级，满足新的规范要求。
二、项目商务要求
1.交付时间：合同签订后3个月内完成远程执法业务平台的部署和使用培训，并通过服务交付验收。
2.服务期：本项目服务期一年，服务期自通过服务交付验收之日起算。
3.验收标准、规范：满足国家、行业现行验收标准。
4.知识产权：供应商必须保证采购人在使用其成交产物过程的任何时候均不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等权利）。若任何第三方针对中标人根据本项目提供的服务行为提出知识产权侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如果采购人因为第三方的侵权指控遭受了损失（包括但不限于律师费、诉讼费、生效法律文书要求采购人承担法律责任等），采购人有权向中标人追偿。
5.因供应商提供的技术支撑服务不满足要求，导致采购人基于供应商提供的技术服务开展的远程视频执法后被撤销、被认定行政行为违法或无效的，视为供应商违约，每起违法供应商应支付违约金500元；因供应商提供的技术支撑服务不满足要求，导致采购人基于供应商提供的技术服务开展的远程视频执法引发行政诉讼且采购人败诉的或导致采购人需行政赔偿的，视为供应商违约，每起违法供应商应支付违约金3000元。
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报价人名称：                      （盖章）

联系人及电话：                                   

日        期：            年        月          日 

报价单位属性：我司属于                              企业。
填写说明：
1、报价一览表必须加盖报价单位公章。

2、报价单位属性一栏请根据实际情况填写大型企业或中小微企业。
第 7 页 共 7 页

